STEINEL Professional Detector de movimiento

sensIQ S
COM1 - negro EVO

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 128 x 114 x 74 mm;Con detector de movimiento: Sí;Con mando a distancia: Sí;Variante: COM1 - negro;UE1, EAN: 4007841034979;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Zona exterior, Interior;Incluye soporte esquinero de pared: Sí;Tipo de montaje: De superficie;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes: 50 stk.;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 600 W;Bombillas LED < 2 W: 100 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 300 W;Bombillas LED > 8 W: 600 W;Carga capacitiva en μF: 176 µF;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo;Altura de montaje: 2 – 5 m;Altura de montaje máx.: 5,00 m;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 300 °;Ángulo de apertura: 90 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: Sí;Zonas de conmutación: 1360 Schaltzonen;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 034979
Designación del pedido sensIQ S COM1 - negro

Entrega, instalación y puesta a punto
