STEINEL Professional Detector de movimiento


Negro

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 172 x 113 x 144 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote;Con mando a distancia: Sí;Variante: Negro;UE1, EAN: 4007841029579;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Zona exterior, Interior;Aplicación, sala: Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Almacén, Entrada, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos, Interior;Color: Negro;Color, RAL: 9005;Incluye soporte esquinero de pared: Sí;Lugar de instalación: Pared, Techo, Esquina;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: De superficie, Pared, Techo, Esquina;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 2500 W;Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes: 8 stk.;Salida de conmutación 1, sin potencial: No;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 500 W;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 1800 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo: 500 VA;Bombillas LED < 2 W: 100 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 250 W;Bombillas LED > 8 W: 500 W;Carga capacitiva en μF: 176 µF;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 2 – 5 m;Altura de montaje máx.: 5,00 m;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 300 °;Ángulo de apertura: 180 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: Sí;Alcance radial: r = 4 m (42 m²);Alcance tangencial: r = 20 m (1047 m²);Zonas de conmutación: 1360 Schaltzonen;Funciones: Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Cable;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 029579
Designación del pedido 

Entrega, instalación y puesta a punto
