STEINEL Professional Composants du système




• Garantie du fabricant: 5 ans• UC1, Code EAN: 4007841095949• Applications: Intérieur• Coloris: gris• Montage: autre• Température ambiante: de -5 jusqu'à 45 °C• Alimentation électrique: 24 – 230 V / 50 – 60 Hz• Tension d'alimentation détails: Bus KNX• Avec couplage au bus: Oui• Plage de tension (min.): 24 V• Plage de tension (max.): 230 V• KNX Medium: TP 256• KNX Secure: Oui• Catègorie de produits: Composants du système• KNX-Funktionen technische Details: Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb, Stellantriebe mit Charakteristik stromlos geöffnet oder stromlos geschlossen ansteuerbar, Stellantriebe 230 V oder 24 V ansteuerbar, Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb, Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb, Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus, Überlastsicher, kurzschlusssicher; Fehlermeldung mit LED, Schutz gegen festsitzende Ventile, Zwangsstellung, Zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar, Rückmeldung über Bus z. B. bei Netzausfall oder Überlast,, Busanschluss mit Standard-Busanschlussklemme, Integrierte Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe, 12 unabhängige Regler zur Regelung von bis zu 12 unabhängigen Räumen, Reglerfunktion für Heiz- und Kühlbetrieb,, Logikfunktionen, Logikgatter, Umsetzer (Konvertierung), Sperrglied, Vergleicher, Grenzwertschalter,,, KNX Data Secure Produkt, Updatefähig mit Steinel KNX Service App

Fabricant Steinel
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Désignation commande 

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
