STEINEL Professional Systeemonderdelen

HA6 KNX-S verwarmingsactor


Fabrieksgarantie: 5 jaar;VPE1, EAN: 4007841095949;Toepassing, plaats: Binnen;kleur: grijs;Montage: overige;Omgevingstemperatuur: van -5 tot 45 °C;Stroomtoevoer: 24 – 230 V / 50 – 60 Hz;Voedingsspanning detail: KNX-bus;Met busaansluiting: Ja;Spanningsbereik (min.): 24 V;Spanningsbereik (max.): 230 V;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Ja;Product categorie: Systeemonderdelen;KNX-Funktionen technische Details: Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb, Stellantriebe mit Charakteristik stromlos geöffnet oder stromlos geschlossen ansteuerbar, Stellantriebe 230 V oder 24 V ansteuerbar, Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb, Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb, Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus, Überlastsicher, kurzschlusssicher; Fehlermeldung mit LED, Schutz gegen festsitzende Ventile, Zwangsstellung, Zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar, Rückmeldung über Bus z. B. bei Netzausfall oder Überlast,, Busanschluss mit Standard-Busanschlussklemme, Integrierte Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe, 12 unabhängige Regler zur Regelung von bis zu 12 unabhängigen Räumen, Reglerfunktion für Heiz- und Kühlbetrieb,, Logikfunktionen, Logikgatter, Umsetzer (Konvertierung), Sperrglied, Vergleicher, Grenzwertschalter,,, KNX Data Secure Produkt, Updatefähig mit Steinel KNX Service App

Fabrikant Steinel
art.nr. 095949
Bestelaanduiding HA6 KNX-S verwarmingsactor

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
