STEINEL Professional Componentes del sistema

Actuador de calefacción HA6 KNX-S


Garantía de fabricante: 5 años;UE1, EAN: 4007841095949;Aplicación, lugar: Interior;Color: Gris;Tipo de montaje: Otros;Temperatura ambiente: de -5 a 45 °C;Conexión a la red: 24 – 230 V / 50 – 60 Hz;Tensión de alimentación detalle: Bus KNX;Con acoplamiento de bus: Sí;Rango de tensión (mín.): 24 V;Rango de tensión (máx.): 230 V;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Sí;Producto categoría: Componentes del sistema;KNX-Funktionen technische Details: Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb, Stellantriebe mit Charakteristik stromlos geöffnet oder stromlos geschlossen ansteuerbar, Stellantriebe 230 V oder 24 V ansteuerbar, Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb, Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb, Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus, Überlastsicher, kurzschlusssicher; Fehlermeldung mit LED, Schutz gegen festsitzende Ventile, Zwangsstellung, Zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar, Rückmeldung über Bus z. B. bei Netzausfall oder Überlast,, Busanschluss mit Standard-Busanschlussklemme, Integrierte Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe, 12 unabhängige Regler zur Regelung von bis zu 12 unabhängigen Räumen, Reglerfunktion für Heiz- und Kühlbetrieb,, Logikfunktionen, Logikgatter, Umsetzer (Konvertierung), Sperrglied, Vergleicher, Grenzwertschalter,,, KNX Data Secure Produkt, Updatefähig mit Steinel KNX Service App

Fabricante STEINEL
N° de art. 095949
Designación del pedido Actuador de calefacción HA6 KNX-S

Entrega, instalación y puesta a punto
