STEINEL Professional Lámpara LED de interior con sensor

RS PRO A20 SC
Blanco cálido antracita

Dimensiones (Ø x alt.): 262 x 69 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth, Aplicación;Con mando a distancia: No;Variante: Blanco cálido antracita;UE1, EAN: 4007841085339;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, Almacén, Cocina de té, Hueco de escalera, Vestuarios, WC / lavabo;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Lugar de instalación: Techo, Pared;Tipo de montaje: De superficie, Techo;Resistencia a los golpes: IK10;Índice de protección: IP 54;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: PC opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Técnica de AF: 5,8 GHz;Operación auxiliar ajustable: Sí;Detección: Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 8 m (50 m²);Alcance tangencial: Ø 8 m (50 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Potencia de emisión: < 1 mW;Flujo luminoso producto completo: 1427 lm;Eficiencia producto completo: 115,1 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable;Funciones: Activación de escenarios lumínicos programados, Sensor de movimiento, Función DIM, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Semi/completamente automático, Función de grupos colindantes, Comunicación cifrada, Temporizador;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 10 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 1-60 min;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70): > 60.000 Std.;Función de luz de cortesía en porcentaje: 0 – 100 %;Potencia: 12,4 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 80;Ángulo de apertura: 160 °;Tipo de protección, techo: IP 54;Ángulo de detección: 360 °;Producto categoría: Lámpara LED de interior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 085339
Designación del pedido RS PRO A20 SC Blanco cálido antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
