STEINEL Professional Foco LED con sensor

XLED PRO Expanse SC
Con detector de movimiento y Bluetooth - antracita

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 195 x 195 x 198 mm;Con bombilla: Sí, bombilla LED;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth Mesh;Variante: Con detector de movimiento y Bluetooth - antracita;UE1, EAN: 4007841093938;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Almacén, Alrededor de la casa, Gimnasio, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared;Tipo de montaje: De superficie, Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 54;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Policarbonato;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altura de montaje máx.: 6,00 m;Operación auxiliar ajustable: Sí;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 6 m (85 m²);Alcance tangencial: r = 12.5 m (368 m²);Zonas de conmutación: 442 Schaltzonen;Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 1642 lm;Flujo luminoso medido (360°): 1642 lm;Eficiencia producto completo: 109 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Encendido progresivo de la luz: No;Alumbrado permanente: Conmutable;Funciones: Sensor de movimiento, Fotosensor;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Sensor/esclavo, Maestro/maestro;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Potencia: 15,1 W;Índice de reproducción cromática R9: 18;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 270 °;Aplicación: Aplicación STEINEL Connect;Producto categoría: Foco LED con sensor;Clase de eficiencia energética de la fuente de luz: F
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Entrega, instalación y puesta a punto
