STEINEL Professional Foco LED sin sensor


sin detector de movimiento - blanco

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 195 x 195 x 174 mm;Con bombilla: Sí, bombilla LED;Garantía de fabricante: 5 años;Variante: sin detector de movimiento - blanco;UE1, EAN: 4007841091231;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Almacén, Alrededor de la casa, Gimnasio, Terraza / Balcón;Color: Blanco;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared;Tipo de montaje: De superficie, Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 54;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Policarbonato;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Flujo luminoso producto completo: 1642 lm;Flujo luminoso medido (360°): 1642 lm;Eficiencia producto completo: 121 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Encendido progresivo de la luz: No;Función de luz de cortesía: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Sensor/esclavo;Interconexión vía: Cable;Potencia: 13,6 W;Índice de reproducción cromática R9: 18;Producto categoría: Foco LED sin sensor;Clase de eficiencia energética de la fuente de luz: E

Fabricante STEINEL
N° de art. 091231
Designación del pedido 

Entrega, instalación y puesta a punto
