STEINEL Professional Componentes del sistema

Relé REL5A-Bluetooth


Dimensiones (long. x anch. x alt.): 20 x 46 x 45 mm;Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth Mesh, Aplicación, Tableta, Teléfono inteligente;Con mando a distancia: No;UE1, EAN: 4007841067335;Acabado: Otros;Color: Blanco;Incluye soporte esquinero de pared: No;Tipo de montaje: Montaje, Otros, Pared;Índice de protección: IP 20;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 1000 W;Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes: 50 stk.;Bombillas LED > 8 W: 300 W;Carga capacitiva en μF: 176 µF;Con acoplamiento de bus: No;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Producto categoría: Componentes del sistema

Fabricante STEINEL
N° de art. 067335
Designación del pedido Relé REL5A-Bluetooth

Entrega, instalación y puesta a punto
