STEINEL Professional Accesorios

LiveLink LAN DR


Dimensiones (long. x anch. x alt.): 60 x 108 x 90 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Aplicación LiveLink;UE1, EAN: 4007841055455;Acabado: Kit sistema de control de iluminación;Color: Gris;Contenido del paquete: 1;Índice de protección: IP 20;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -25 a 65 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Cantidad de dispositivos DALI: 128;Salida de mando, DALI: Direccionable/Broadcast 64 balastros electrónicos;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Funciones: Semi/completamente automático, HCL, Regulación de luz constante, Escenario lumínico, Luz de orientación, Función TouchDIM;Función de luz de cortesía: Sí;Luz principal regulable: Sí;Regulación de luz constante: Sí;Tipo salida DALI: Maestro único;Producto categoría: Accesorios

Fabricante STEINEL
N° de art. 055455
Designación del pedido LiveLink LAN DR

Entrega, instalación y puesta a punto
