STEINEL DIY Lámpara LED de exterior con sensor

L 830 SC
Antracita

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 132 x 110 x 110 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Bluetooth Mesh, Aplicación, Teléfono inteligente, Tableta;Con mando a distancia: No;Variante: Antracita;UE1, EAN: 4007841055493;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 9,1 W;Consumo propio: 0,44 W;Altura de montaje máx.: 2,50 m;Operación auxiliar ajustable: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: Sí;Alcance detalle: Campo de detección regulable en 2 ejes;Alcance radial: r = 5 m (35 m²);Alcance tangencial: r = 5 m (35 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 493 lm;Flujo luminoso medido (360°): 493 lm;Eficiencia producto completo: 54 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 50000 Std;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable;Funciones: Sensor de movimiento, Activación de escenarios lumínicos programados, Modo nocturno, Escenario lumínico;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 10 s – 60 min;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Función de luz de cortesía en porcentaje: 0 – 100 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, desde: 0 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta: 100 %;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 160 °;Producto categoría: Lámpara LED de exterior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 055493
Designación del pedido L 830 SC Antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
