STEINEL DIY Lámpara de exterior sin sensor

L 840 C
sin detector de movimiento, con Bluetooth

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 134 x 110 x 110 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Bluetooth Mesh, Teléfono inteligente, Tableta;Con mando a distancia: No;Variante: sin detector de movimiento, con Bluetooth;UE1, EAN: 4007841079277;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 9,1 W;Interruptor crepuscular: No;Flujo luminoso producto completo: 319 lm;Flujo luminoso medido (360°): 319 lm;Eficiencia producto completo: 35 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 50000 Std;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: No;Alumbrado permanente: Conmutable;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Producto categoría: Lámpara de exterior sin sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 079277
Designación del pedido L 840 C sin detector de movimiento, con Bluetooth

Entrega, instalación y puesta a punto
