STEINEL Professional Detector de movimiento

IS 2360 ECO 7m
Blanco

Dimensiones (Ø x alt.): 115 x 51 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: Blanco;UE1, EAN: 4007841006556;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Zona exterior, Interior;Aplicación, sala: Recibidor/pasillo, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Almacén, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: De superficie, Techo;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 230 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 2000 W;Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes: 50 stk.;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 350 W;Lámparas fluorescentes no compensadas: 500 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 500 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo: 500 VA;Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje: 1000 VA;Bombillas LED < 2 W: 100 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 175 W;Bombillas LED > 8 W: 350 W;Carga capacitiva en μF: 132 µF;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 230 V;Rango de tensión (máx.): 230 V;Altura de montaje: 2,00 – 4,00 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 180 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 3 m (7 m²);Alcance tangencial: Ø 7 m (38 m²);Zonas de conmutación: 664 Schaltzonen;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 8 s – 35 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Cable;Interconexión, cantidad: máx. 5 sensores;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 006556
Designación del pedido IS 2360 ECO 7m Blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
