STEINEL Professional Detector de movimiento

IS 3360 MX Highbay
KNX - de superficie cuadrado V3

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 65 x 95 x 95 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote;Con mando a distancia: No;Variante: KNX - de superficie cuadrado;UE1, EAN: 4007841058364;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Estantería automatizada, Gimnasio, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: De superficie, Techo;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Tensión de alimentación detalle: Bus KNX;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 4,00 – 14,00 m;Altura de montaje máx.: 14,00 m;Altura de montaje óptima: 12 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 180 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 14 m (154 m²);Alcance tangencial: Ø 36 m (1018 m²);Zonas de conmutación: 1416 Schaltzonen;Material de recubrimiento volumen de suministro: Pantallas;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: Sí;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: Sí;Funciones KNX: Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 2x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/esclavo;Interconexión vía: Bus KNX;Corriente nominal: 12,5 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: No;Producto categoría: Detector de movimiento
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Entrega, instalación y puesta a punto
