STEINEL Professional Detector de presencia

IS 3360 40m
COM1 - de superficie redondo negro

Dimensiones (Ø x alt.): 126 x 65 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote;Con mando a distancia: No;Variante: COM1 - de superficie redondo negro;UE1, EAN: 4007841068547;Acabado: Detectores de movimiento y presencia;Aplicación, lugar: Zona exterior, Interior;Aplicación, sala: Área de producción, Sala de estar, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Hueco de escalera, WC / lavabo, Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Almacén, Interior;Color: Negro;Color, RAL: 9005;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: De superficie, Techo;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 50 – 60 Hz;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 1500 W;Lámparas fluorescentes no compensadas: 1000 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 400 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo: 400 VA;Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje: 2000 VA;Bombillas LED < 2 W: 100 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 300 W;Bombillas LED > 8 W: 600 W;Carga capacitiva en μF: 176 µF;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 2,50 – 4,00 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 180 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 8 m (50 m²);Alcance tangencial: Ø 40 m (1257 m²);Alcance presencia: Ø 3 m (7 m²);Zonas de conmutación: 1416 Schaltzonen;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Cable;Interconexión, cantidad: Máx. 10 sensores;Producto categoría: Detector de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 068547
Designación del pedido IS 3360 40m COM1 - de superficie redondo negro

Entrega, instalación y puesta a punto
