STEINEL Professional Detectores de movimiento y presencia

IS 3360
KNX - empotrado redondo blanco V3

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 78 x 94 x 94 mm;Dimensiones (Ø x alt.): 124 x 78 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote;Con mando a distancia: No;Variante: KNX - empotrado redondo blanco;UE1, EAN: 4007841058197;Acabado: Detectores de movimiento y presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Área de producción, Sala de estar, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Hueco de escalera, WC / lavabo, Parking / aparcamiento subterráneo, Almacén, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: Empotrado, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Tensión de alimentación detalle: Bus KNX;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (máx.): 30 V;Altura de montaje: 2,50 – 4,00 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 180 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 8 m (50 m²);Alcance tangencial: Ø 40 m (1257 m²);Alcance presencia: Ø 3 m (7 m²);Zonas de conmutación: 1416 Schaltzonen;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: Sí;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: Sí;Funciones KNX: Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 2x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/esclavo;Interconexión vía: Bus KNX;Corriente nominal: 12,5 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: No;Producto categoría: Detectores de movimiento y presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 058197
Designación del pedido IS 3360 KNX - empotrado redondo blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
