STEINEL Professional Detector de movimiento

IS 345
KNX - montaje en el techo, redondo, blanco V3

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 121 x 94 x 94 mm;Dimensiones (Ø x alt.): 124 x 121 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote;Variante: KNX - montaje en el techo, redondo, blanco;UE1, EAN: 4007841079703;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Recibidor/pasillo, Parking / aparcamiento subterráneo, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: Empotrado, Techo, Montaje en el techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Con acoplamiento de bus: Sí;Altura de montaje: 2,50 – 5,00 m;Altura de montaje máx.: 5,00 m;Altura de montaje óptima: 2,5 m;Ángulo de detección: Pasillo, 360 °;Ángulo de apertura: 45 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: 12 x 6 m (72 m²);Alcance tangencial: 23 x 6 m (138 m²);Temporización: 0 s – 1092 min;Función de luz de cortesía: Sí;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: Sí;Funciones KNX: Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 2x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/esclavo;Interconexión vía: Bus KNX;Corriente nominal: 12,5 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: No;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 079703
Designación del pedido IS 345 KNX - montaje en el techo, redondo, blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
