STEINEL Professional Detector de movimiento

MD IR N270
uDIM - de superficie antracita

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 87 x 82 x 98 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth, Aplicación;Con mando a distancia: No;Variante: uDIM - de superficie antracita;UE1, EAN: 4007841079857;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Zona exterior;Color: Antracita;Color, RAL: 7016;Incluye soporte esquinero de pared: Sí;Tipo de montaje: De superficie;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 50 – 60 Hz;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 1,8 – 6,00 m;Altura de montaje máx.: 6,00 m;Altura de montaje óptima: 2,5 m;Ángulo de detección: 270 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 2.7 m (17 m²);Alcance tangencial: r = 12.5 m (368 m²);Zonas de conmutación: 442 Schaltzonen;Material de recubrimiento volumen de suministro: Clips de cobertura;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 5 s-60 min;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Reichweite Radial Eagle Eye max.: 6 m;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 079857
Designación del pedido MD IR N270 uDIM - de superficie antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
