STEINEL Professional Detector de movimiento

MD IR N360
COM1 - montaje en el techo, blanco

Dimensiones (Ø x alt.): 83 x 74 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth, Teléfono inteligente, Tableta;Con mando a distancia: No;Variante: COM1 - montaje en el techo, blanco;UE1, EAN: 4007841080587;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Zona exterior, Interior;Aplicación, sala: Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Interior, Zona exterior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: Techo, Montaje en el techo;Índice de protección: IP 54;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 2000 W;Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes: 10 stk.;Consumo propio: 0,3 W;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Altura de montaje: 1,80 – 6,00 m;Altura de montaje máx.: 6,00 m;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 360 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 7 m (38 m²);Alcance tangencial: Ø 26 m (531 m²);Zonas de conmutación: 1179 Schaltzonen;Material de recubrimiento volumen de suministro: Pantallas;Funciones: Sensor de movimiento, Fotosensor, Salida de relé, Control de datos;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Reichweite Radial Eagle Eye max.: 6 m;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 080587
Designación del pedido MD IR N360 COM1 - montaje en el techo, blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
