STEINEL Professional Detector de movimiento

MD IR N360
uDIM - montaje en el techo antracita

Dimensiones (Ø x alt.): 83 x 74 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth, Aplicación;Con mando a distancia: No;Variante: uDIM - montaje en el techo antracita;UE1, EAN: 4007841087456;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Zona exterior;Color: Antracita;Color, RAL: 7016;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: Techo, Montaje en el techo;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 50 – 60 Hz;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 1,8 – 6,00 m;Altura de montaje máx.: 6,00 m;Altura de montaje óptima: 2,5 m;Ángulo de detección: 360 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 7 m (38 m²);Alcance tangencial: Ø 26 m (531 m²);Zonas de conmutación: 1179 Schaltzonen;Material de recubrimiento volumen de suministro: Clips de cobertura;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 1-60 min;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Reichweite Radial Eagle Eye max.: 6 m;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 087456
Designación del pedido MD IR N360 uDIM - montaje en el techo antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
