STEINEL Professional Componentes del sistema

Pulsador inalámbrico PB4-Bluetooth


Dimensiones (long. x anch. x alt.): 15 x 81 x 81 mm;Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth Mesh, Aplicación;Con mando a distancia: No;UE1, EAN: 4007841084660;Acabado: Otros;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Oficina particular, Sala de estar, Sala funcional / habitación accesoria, Oficina colectiva, Habitación de hotel, Interior, Aulas, Sala de conferencias / sala de reuniones, Hueco de escalera;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared;Tipo de montaje: De superficie, Otros, Pared;Índice de protección: IP 20;Clase de aislamiento: Sin;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Salida de conmutación 1, sin potencial: No;Salida de conmutación 2, sin potencial: No;Tensión de alimentación detalle: pulsando el interruptor basculante, independiente de la corriente;Con acoplamiento de bus: No;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance de transmisión: 30 m;Funciones: Configuración de pulsador;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Producto categoría: Componentes del sistema

Fabricante STEINEL
N° de art. 084660
Designación del pedido Pulsador inalámbrico PB4-Bluetooth

Entrega, instalación y puesta a punto
