STEINEL Professional Lámpara LED de exterior con sensor

GL 85 SC 900
Con detector de movimiento

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 136 x 136 x 900 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Aplicación, Bluetooth Mesh, Teléfono inteligente;Con mando a distancia: No;Variante: Con detector de movimiento;UE1, EAN: 4007841078683;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Jardín;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Estado;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 9 W;Detección: Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance detalle: Campo de detección regulable en 3 ejes;Alcance radial: r = 5 m (35 m²);Alcance tangencial: r = 5 m (35 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 655 lm;Flujo luminoso medido (360°): 655 lm;Eficiencia producto completo: 72,7 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Disminución del flujo luminoso según LM80: L70B50;Zócalo: Sin;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable, 4 h;Funciones: Sensor de movimiento, Función de grupos colindantes;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 10 s-60 min., Luminosidad controlada, OFF;Luz principal regulable: 10 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/esclavo;Función de luz de cortesía en porcentaje: 10 – 100 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, desde: 10 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta: 100 %;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Ángulo de detección: 160 °;Producto categoría: Lámpara LED de exterior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 078683
Designación del pedido GL 85 SC 900 Con detector de movimiento

Entrega, instalación y puesta a punto
