STEINEL DIY Lámpara de exterior LED sin sensor

L 271 digi C
sin detector de movimiento, con Bluetooth

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 65 x 116 x 235 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 3 años;Con mando a distancia: No;Variante: sin detector de movimiento, con Bluetooth;UE1, EAN: 4007841068714;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Jardín, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -10 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 6,6 W;Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C: > 60000 horas;Flujo luminoso producto completo: 566 lm;Flujo luminoso medido (360°): 566 lm;Eficiencia producto completo: 85 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Bombillas: LED no reemplazable;Alumbrado permanente: Conmutable;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Producto categoría: Lámpara de exterior LED sin sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 068714
Designación del pedido L 271 digi C sin detector de movimiento, con Bluetooth

Entrega, instalación y puesta a punto
