STEINEL DIY Lámpara de exterior LED sin sensor

L 40 C
sin detector de movimiento, con Bluetooth

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 105 x 201 x 229 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Teléfono inteligente, Tableta, Bluetooth Mesh;Con mando a distancia: No;Variante: sin detector de movimiento, con Bluetooth;UE1, EAN: 4007841085230;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 54;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 12,9 W;Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C: > 60000 horas;Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 869 lm;Flujo luminoso medido (360°): 869 lm;Temperatura cromática: 3000 K;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía detalle: solo en combinación con la versión SC;Luz principal regulable: 5 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro, Maestro/esclavo;Función de luz de cortesía en porcentaje: 10 – 100 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, desde: 10 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta: 100 %;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Producto categoría: Lámpara de exterior LED sin sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 085230
Designación del pedido L 40 C sin detector de movimiento, con Bluetooth

Entrega, instalación y puesta a punto
