STEINEL Professional Foco LED sin sensor

XLED PRO 240
Blanco V2

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 161 x 180 x 199 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 5 años;Variante: Blanco;UE1, EAN: 4007841068103;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared, Esquina;Tipo de montaje: Pared, Esquina, De superficie;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: HCMC;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Flujo luminoso producto completo: 2124 lm;Flujo luminoso medido (360°): 2124 lm;Eficiencia producto completo: 110 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Sistema de refrigeración LED: HCMC (High Conductive Magnesium Composite);Encendido progresivo de la luz: No;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Interconexión: No;Potencia: 19,3 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Producto categoría: Foco LED sin sensor;Clase de eficiencia energética de la fuente de luz: E

Fabricante STEINEL
N° de art. 068103
Designación del pedido XLED PRO 240 Blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
