STEINEL Professional Interruptor crepuscular

Light Sensor Dual
KNX - empotrado cuadrado V3

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 51 x 94 x 94 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote;Variante: KNX - empotrado cuadrado;UE1, EAN: 4007841058326;Acabado: Regulador de luz constante;Aplicación, lugar: Zona exterior, Interior;Aplicación, sala: Aulas, Oficina particular, Oficina colectiva, Estantería automatizada, Sala de conferencias / sala de reuniones, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared, Techo;Tipo de montaje: Empotrado, Pared, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Tensión de alimentación detalle: Bus KNX;Con acoplamiento de bus: Sí;Altura de montaje: 2,00 – 4,00 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Función de luz de cortesía: Sí;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: Sí;Funciones KNX: Salida de luz 2x, Valor de luminosidad, Regulación de luz constante, Interruptor crepuscular, Puerta lógica;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro, Maestro/esclavo;Interconexión vía: Bus KNX;Corriente nominal: 12,5 mA;Producto categoría: Interruptor crepuscular

Fabricante STEINEL
N° de art. 058326
Designación del pedido Light Sensor Dual KNX - empotrado cuadrado

Entrega, instalación y puesta a punto
