STEINEL Professional Detector de presencia

IR Micro Office 6m
DALI-2 APC - empotrado

Dimensiones (Ø x alt.): 85 x 37 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth;Con mando a distancia: No;Variante: DALI-2 APC - empotrado;UE1, EAN: 4007841067151;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Interior, Oficina particular, Sala funcional / habitación accesoria, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Cocina de té;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: Empotrado, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -25 a 55 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Cantidad de dispositivos DALI: 20;Salida de mando, DALI: Broadcast 1x20 balastros electrónicos;Con acoplamiento de bus: No;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Altura de montaje: 2 – 5 m;Altura de montaje máx.: 5,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 90 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: Sí;Alcance radial: 4 x 4 m (16 m²);Alcance tangencial: 6 x 6 m (36 m²);Alcance presencia: 4 x 4 m (16 m²);Zonas de conmutación: 168 Schaltzonen;Material de recubrimiento volumen de suministro: Pantallas;Funciones: Semi/completamente automático, Escenario lumínico, Manual ON / ON-OFF, Funcionamiento normal/de prueba, Función de grupos colindantes, Función TouchDIM, Sensor de movimiento, Regulación de luz constante, Fotosensor, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Regulación de luz constante ON/OFF, Función de presencia, Lógica del detector de presencia;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 10 s-60 min., Toda la noche, Luminosidad controlada, OFF;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: Sí;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Tipo salida DALI: Maestro único;Producto categoría: Detector de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 067151
Designación del pedido IR Micro Office 6m DALI-2 APC - empotrado

Entrega, instalación y puesta a punto
