STEINEL Professional Detector de presencia

IR Quattro MICRO 6 m
KNX - negro V3

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 71 x 43 x 43 mm;Dimensiones (Ø x alt.): 43 x 71 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote;Con mando a distancia: No;Variante: KNX - negro;UE1, EAN: 4007841068646;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Oficina particular, Habitación de hotel, Sala de cuidados, Sala funcional / habitación accesoria, WC / lavabo, Interior;Color: Negro;Color, RAL: 9005;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: Montaje en el techo, Techo;Índice de protección: IP 65;Temperatura ambiente: de -25 a 55 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 30 V;Consumo propio: 0,5 W;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Interruptor crepuscular, Infrarrojo pasivo;Rango de tensión (mín.): 30 V;Rango de tensión (máx.): 30 V;Altura de montaje: 2,00 – 5,00 m;Altura de montaje máx.: 5,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 90 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: 4 x 4 m (16 m²);Alcance tangencial: 6 x 6 m (36 m²);Alcance presencia: 4 x 4 m (16 m²);Zonas de conmutación: 168 Schaltzonen;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 60 s – 255 min;Función de luz de cortesía: Sí;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: Sí;Funciones KNX: Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Función diurna/nocturna, Salida presencia, Salida de luz 4x, Puerta lógica;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro, Maestro/esclavo;Interconexión vía: Bus KNX;Corriente nominal: 10 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: No;Producto categoría: Detector de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 068646
Designación del pedido IR Quattro MICRO 6 m KNX - negro

Entrega, instalación y puesta a punto
