STEINEL Professional Detector de presencia

IR Quattro SLIM XS 4m
KNX - cuadrado negro V3

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 49 x 80 x 80 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote;Con mando a distancia: No;Variante: KNX - cuadrado negro;UE1, EAN: 4007841082260;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Oficina particular, Habitación de hotel, Sala de cuidados, Sala funcional / habitación accesoria, WC / lavabo, Interior;Color: Negro;Color, RAL: 9005;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: Montaje en el techo, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de 0 a 40 °C;Material: Plástico;Tensión de alimentación detalle: Bus KNX;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 2,50 – 4,00 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 71 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: 4 x 4 m (16 m²);Alcance tangencial: 4 x 4 m (16 m²);Alcance presencia: 4 x 4 m (16 m²);Zonas de conmutación: 408 Schaltzonen;Regulación crepuscular: 10 – 1000 lx;Temporización: 60 s – 255 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: Encendido permanente, 1-255 Min., Toda la noche;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: Sí;Funciones KNX: Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro, Maestro/esclavo;Interconexión vía: Bus KNX;Corriente nominal: 10 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: No;Producto categoría: Detector de presencia
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Entrega, instalación y puesta a punto
