STEINEL Professional Detector de presencia

IR Quattro 8 m
DALI-2 APC - montaje en el techo

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 113 x 120 x 120 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Mando a distancia, Conmutadores DIP, Potenciómetros, Smart Remote;Con mando a distancia: No;Variante: DALI-2 APC - montaje en el techo;UE1, EAN: 4007841079352;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Oficina particular, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: Montaje en el techo, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de 0 a 40 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 230 V / 50 – 60 Hz;Salida de mando, DALI: Broadcast 2x12 balastros electrónicos;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 230 V;Rango de tensión (máx.): 230 V;Altura de montaje: 2,50 – 8,00 m;Altura de montaje máx.: 8,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 100 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: Sí;Alcance radial: 5 x 5 m (25 m²);Alcance tangencial: 7 x 7 m (49 m²);Alcance presencia: 4 x 4 m (16 m²);Zonas de conmutación: 1760 Schaltzonen;Funciones: Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático, Funcionamiento pulsador/conmutador, Manual ON / ON-OFF, Regulación de luz constante ON/OFF;Regulación crepuscular: 10 – 1000 lx;Temporización: 30 s – 30 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 1-60 min, toda la noche;Luz principal regulable: 50 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: Sí;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/esclavo;Interconexión vía: Cable;Producto categoría: Detector de presencia
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Designación del pedido IR Quattro 8 m DALI-2 APC - montaje en el techo

Entrega, instalación y puesta a punto
