STEINEL Professional Detector de presencia

IR Quattro MICRO 6 m
COM1 - negro

Dimensiones (Ø x alt.): 43 x 75 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Mando a distancia, Smart Remote;Con mando a distancia: No;Variante: COM1 - negro;UE1, EAN: 4007841068639;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Oficina particular, Habitación de hotel, Sala de cuidados, Sala funcional / habitación accesoria, WC / lavabo, Interior;Color: Negro;Color, RAL: 9005;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: Montaje en el techo, Techo;Índice de protección: IP 65;Temperatura ambiente: de -25 a 55 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 1000 W;Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes: 8 stk.;Salida de conmutación 1, sin potencial: No;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 500 W;Lámparas fluorescentes no compensadas: 400 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 400 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo: 400 VA;Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje: 1000 VA;Bombillas LED < 2 W: 100 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 300 W;Bombillas LED > 8 W: 600 W;Carga capacitiva en μF: 176 µF;Consumo propio: 0,5 W;Tecnología, sensores: Interruptor crepuscular, Infrarrojo pasivo;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Altura de montaje: 2,00 – 5,00 m;Altura de montaje máx.: 5,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 90 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: 4 x 4 m (16 m²);Alcance tangencial: 6 x 6 m (36 m²);Alcance presencia: 4 x 4 m (16 m²);Zonas de conmutación: 168 Schaltzonen;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro, Maestro/esclavo;Interconexión vía: Cable;Producto categoría: Detector de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 068639
Designación del pedido IR Quattro MICRO 6 m COM1 - negro

Entrega, instalación y puesta a punto
