STEINEL Professional Conmutador de presencia

IR 180
KNX - blanco V3

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 50 x 80 x 80 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote;Con mando a distancia: Sí;Variante: KNX - blanco;UE1, EAN: 4007841058463;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Oficina particular, Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: Empotrado, Pared;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de 0 a 40 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 21 – 30 V;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta, Temperatura, Humedad ambiental;Rango de tensión (mín.): 21 V;Rango de tensión (máx.): 30 V;Altura de montaje: 1 – 1,2 m;Altura de montaje máx.: 1,20 m;Altura de montaje óptima: 1,2 m;Ángulo de detección: 180 °;Ángulo de apertura: 90 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 4 m (25 m²);Alcance tangencial: r = 12 m (226 m²);Alcance presencia: r = 4 m (25 m²);Zonas de conmutación: 96 Schaltzonen;Funciones: Lógica del detector de presencia;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 60 s – 255 min;Función de luz de cortesía: Sí;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: Sí;Funciones KNX: Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Presión de aire, Salida humedad ambiental, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Punto de rocío, Salida de temperatura, Puerta lógica;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro, Maestro/esclavo;Interconexión vía: Bus KNX;Corriente nominal: 12,5 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: No;Producto categoría: Conmutador de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 058463
Designación del pedido IR 180 KNX - blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
