STEINEL Professional Componentes del sistema

P1280 KNX alimentación de tensión


Dimensiones (long. x anch. x alt.): 90 x 108 x 58 mm;Garantía de fabricante: 5 años;UE1, EAN: 4007841085667;Color: Gris;Contenido del paquete: 1;Índice de protección: IP 20;Clase de aislamiento: III;Temperatura ambiente: de -5 a 45 °C;Conexión a la red: 200 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consumo propio: 6,4 W;Rango de tensión (mín.): 200 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Corriente nominal: 1280 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: No;Producto categoría: Componentes del sistema

Fabricante STEINEL
N° de art. 085667
Designación del pedido P1280 KNX alimentación de tensión

Entrega, instalación y puesta a punto
