STEINEL Professional Componentes del sistema

UA16 KNX-S actuador universal


Garantía de fabricante: 5 años;UE1, EAN: 4007841089177;Acabado: Otros;Color: Gris;Índice de protección: IP 20;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -5 a 45 °C;Conexión a la red: 21 – 32 V;Carga capacitiva en μF: 140 µF;Tensión de alimentación detalle: Bus KNX;Con acoplamiento de bus: Sí;Rango de tensión (mín.): 21 V;Rango de tensión (máx.): 32 V;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Sí;Producto categoría: Componentes del sistema

Fabricante STEINEL
N° de art. 089177
Designación del pedido UA16 KNX-S actuador universal

Entrega, instalación y puesta a punto
