STEINEL Professional Sensor de luz

TCL PRO
Antracita

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 38 x 95 x 95 mm;Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth Mesh, Aplicación, Teléfono inteligente;Con mando a distancia: No;Variante: Antracita;UE1, EAN: 4007841089153;Acabado: Interruptor crepuscular;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Interior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Lugar de instalación: Pared;Tipo de montaje: De superficie, Pared;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consumo propio: 0,5 W;Tecnología, sensores: Otros;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Altura de montaje: 1,80 – 4,00 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Altura de montaje óptima: 2 m;Regulación crepuscular: 1 – 1000 lx;Función de luz de cortesía: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro, Maestro/esclavo;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Producto categoría: Sensor de luz

Fabricante STEINEL
N° de art. 089153
Designación del pedido TCL PRO Antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
