STEINEL Professional Detector de movimiento

IS 3180
PF - empotrado cuadrado

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 78 x 94 x 94 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote;Con mando a distancia: No;Variante: PF - empotrado cuadrado;UE1, EAN: 4007841055769;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Zona exterior, Interior;Aplicación, sala: Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, Hueco de escalera, Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared, Esquina;Tipo de montaje: Empotrado, Pared, Esquina;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 1500 W;Lámparas fluorescentes no compensadas: 1000 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 400 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo: 400 VA;Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje: 2000 VA;Bombillas LED < 2 W: 100 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 300 W;Bombillas LED > 8 W: 600 W;Carga capacitiva en μF: 176 µF;Consumo propio: 0,3 W;Tecnología, sensores: Medición de luz mixta, Infrarrojo pasivo;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Altura de montaje: 1,80 – 2,50 m;Altura de montaje máx.: 2,50 m;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 180 °;Ángulo de apertura: 90 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²);Alcance tangencial: r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²);Zonas de conmutación: 448 Schaltzonen;Material de recubrimiento volumen de suministro: Pantallas;Funciones: Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Cable;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 055769
Designación del pedido IS 3180 PF - empotrado cuadrado

Entrega, instalación y puesta a punto
