STEINEL Professional Detector de movimiento

IS 3360 MX Highbay
DALI-2 Input Device - de superficie cuadrado

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 65 x 95 x 95 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bus;Con mando a distancia: No;Variante: DALI-2 Input Device - de superficie cuadrado;UE1, EAN: 4007841057374;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Interior, Zona exterior;Aplicación, sala: Estantería automatizada, Gimnasio, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: De superficie, Techo;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 12 – 22,5 V;Salida de conmutación 1, sin potencial: No;Tensión de alimentación detalle: Bus DALI;Cantidad de dispositivos DALI: 3;Salida de mando, DALI: Direccionable/esclavo;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 12 V;Rango de tensión (máx.): 22,5 V;Altura de montaje: 4,00 – 14,00 m;Altura de montaje máx.: 14,00 m;Altura de montaje óptima: 12 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 180 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 14 m (154 m²);Alcance tangencial: Ø 36 m (1018 m²);Zonas de conmutación: 1416 Schaltzonen;Material de recubrimiento volumen de suministro: Pantallas;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/esclavo;Interconexión vía: DALI-Bus;Consumo de corriente máx. conforme a IEC 62386-101: 24 mA;Consumo de corriente típico a una tensión de entrada de 16 V: 5 mA;Consumo de corriente máximo a una tensión de entrada de 10 V  en funcionamiento regular: 7 mA;Producto categoría: Detector de movimiento
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N° de art. 057374
Designación del pedido IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - de superficie cuadrado

Entrega, instalación y puesta a punto
