STEINEL Professional Detector de presencia

IS 3360
DALI-2 Input Device - de superficie redondo

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 65 x 95 x 95 mm;Dimensiones (Ø x alt.): 126 x 65 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bus;Con mando a distancia: No;Variante: DALI-2 Input Device - de superficie redondo;UE1, EAN: 4007841057251;Acabado: Detectores de movimiento y presencia;Aplicación, lugar: Zona exterior, Interior;Aplicación, sala: Área de producción, Sala de estar, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Hueco de escalera, WC / lavabo, Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Almacén, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: De superficie, Techo;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, sin potencial: No;Tensión de alimentación detalle: Bus DALI;Cantidad de dispositivos DALI: 3;Salida de mando, DALI: Direccionable/esclavo;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 12 V;Rango de tensión (máx.): 22,5 V;Altura de montaje: 2,5 – 4,00 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 180 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 8 m (50 m²);Alcance tangencial: Ø 40 m (1257 m²);Alcance presencia: Ø 3 m (7 m²);Zonas de conmutación: 1416 Schaltzonen;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/esclavo;Interconexión vía: DALI-Bus;Consumo de corriente máx. conforme a IEC 62386-101: 24 mA;Consumo de corriente típico a una tensión de entrada de 16 V: 5 mA;Consumo de corriente máximo a una tensión de entrada de 10 V  en funcionamiento regular: 7 mA;Producto categoría: Detector de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 057251
Designación del pedido IS 3360 DALI-2 Input Device - de superficie redondo

Entrega, instalación y puesta a punto
