STEINEL Professional Detector de movimiento

IS 345 MX Highbay
COM1 - de superficie cuadrado

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 65 x 95 x 95 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote;Con mando a distancia: No;Variante: COM1 - de superficie cuadrado;UE1, EAN: 4007841010492;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Estantería automatizada, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: De superficie, Techo;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 2000 W;Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes: 8 stk.;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 1500 W;Lámparas fluorescentes no compensadas: 1000 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 400 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo: 400 VA;Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje: 2000 VA;Bombillas LED < 2 W: 100 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 300 W;Bombillas LED > 8 W: 600 W;Carga capacitiva en μF: 176 µF;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Altura de montaje: 4,00 – 16,00 m;Altura de montaje máx.: 16,00 m;Altura de montaje óptima: 12 m;Ángulo de detección: Pasillo, 360 °;Ángulo de apertura: 90 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: 30 x 4 m (120 m²);Alcance tangencial: 30 x 4 m (120 m²);Zonas de conmutación: 280 Schaltzonen;Funciones: Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Cable;Interconexión, cantidad: Máx. 10 sensores;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 010492
Designación del pedido IS 345 MX Highbay COM1 - de superficie cuadrado

Entrega, instalación y puesta a punto
