STEINEL Professional Detector de movimiento

IS 345 MX Highbay
DALI-2 Input Device - de superficie cuadrado

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 65 x 95 x 95 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bus;Con mando a distancia: No;Variante: DALI-2 Input Device - de superficie cuadrado;UE1, EAN: 4007841057398;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Estantería automatizada, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: De superficie, Techo;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz;Tensión de alimentación detalle: Bus DALI;Cantidad de dispositivos DALI: 3;Salida de mando, DALI: Direccionable/esclavo;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 12 V;Rango de tensión (máx.): 22,5 V;Altura de montaje: 4 – 16,00 m;Altura de montaje máx.: 16,00 m;Altura de montaje óptima: 12 m;Ángulo de detección: Pasillo, 360 °;Ángulo de apertura: 90 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: 30 x 4 m (120 m²);Alcance tangencial: 30 x 4 m (120 m²);Zonas de conmutación: 280 Schaltzonen;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: No;Función de luz de cortesía tiempo: 1-30 min, toda la noche;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/esclavo;Interconexión vía: DALI-Bus;Consumo de corriente máx. conforme a IEC 62386-101: 24 mA;Consumo de corriente típico a una tensión de entrada de 16 V: 5 mA;Consumo de corriente máximo a una tensión de entrada de 10 V  en funcionamiento regular: 7 mA;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 057398
Designación del pedido IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - de superficie cuadrado

Entrega, instalación y puesta a punto
