STEINEL Professional Detector de movimiento

IS 345
PF - empotrado cuadrado

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 78 x 94 x 94 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote;Con mando a distancia: No;Variante: PF - empotrado cuadrado;UE1, EAN: 4007841033835;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Recibidor/pasillo, Parking / aparcamiento subterráneo, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: Empotrado, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 1500 W;Lámparas fluorescentes no compensadas: 1000 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 400 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo: 400 VA;Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje: 2000 VA;Bombillas LED < 2 W: 100 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 300 W;Bombillas LED > 8 W: 600 W;Carga capacitiva en μF: 176 µF;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Altura de montaje: 2,50 – 5,00 m;Altura de montaje máx.: 5,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: Pasillo, 360 °;Ángulo de apertura: 45 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: 12 x 6 m (72 m²);Alcance tangencial: 23 x 6 m (138 m²);Zonas de conmutación: 280 Schaltzonen;Funciones: Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Cable;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 033835
Designación del pedido IS 345 PF - empotrado cuadrado

Entrega, instalación y puesta a punto
