STEINEL Professional Detector de movimiento

sensIQ S
Blanco EVO

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 128 x 114 x 74 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote;Con mando a distancia: Sí;Variante: Blanco;UE1, EAN: 4007841034955;Acabado: Otros;Aplicación, lugar: Interior, Zona exterior;Aplicación, sala: Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Almacén, Entrada, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: Sí;Lugar de instalación: Pared, Esquina;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: De superficie, Pared, Esquina;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 2000 W;Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes: 50 stk.;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 1500 W;Lámparas fluorescentes no compensadas: 1000 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 700 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo: 1000 VA;Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje: 1000 VA;Bombillas LED < 2 W: 100 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 300 W;Bombillas LED > 8 W: 600 W;Carga capacitiva en μF: 176 µF;Tensión de alimentación detalle: Máx. 500VA, 120 V;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 100 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Altura de montaje: 2,00 – 5,00 m;Altura de montaje máx.: 5,00 m;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 300 °;Ángulo de apertura: 180 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: Sí;Alcance radial: r = 4 m (42 m²);Alcance tangencial: r = 20 m (1047 m²);Zonas de conmutación: 1360 Schaltzonen;Funciones: Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Cable;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 034955
Designación del pedido sensIQ S Blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
