STEINEL DIY Lámpara LED de exterior con sensor

GL 80 SC
Antracita

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 161 x 110 x 633 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 3 años;Con mando a distancia: No;Variante: Antracita;UE1, EAN: 4007841055479;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Estado;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 9,1 W;Consumo propio: 1 W;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: Sí;Alcance radial: r = 5 m (35 m²);Alcance tangencial: r = 5 m (35 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 650 lm;Flujo luminoso medido (360°): 650 lm;Eficiencia producto completo: 71 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 50000 Std;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 10-30 min, toda la noche;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Función de luz de cortesía en porcentaje: 10 – 50 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, desde: 10 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta: 50 %;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Ángulo de detección: 160 °;Producto categoría: Lámpara LED de exterior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 055479
Designación del pedido GL 80 SC Antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
