STEINEL Professional Lámpara LED de exterior con sensor

L 330 S
Antracita

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 109 x 253 x 270 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: Antracita;UE1, EAN: 4007841053079;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos;Color: Antracita;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK10;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 35 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 8,4 W;Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C: > 60000 horas;Altura de montaje máx.: 2,50 m;Operación auxiliar ajustable: No;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 2 m (13 m²);Alcance tangencial: r = 7 m (154 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Material de recubrimiento volumen de suministro: Pantallas;Flujo luminoso producto completo: 815 lm;Flujo luminoso medido (360°): 815 lm;Eficiencia producto completo: 97 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 50000 Std;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable, 4 h;Funciones: 4 ajustes de programa orientados a la práctica en el módulo de sensor extraíble;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 10/30 min, toda la noche;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Función de luz de cortesía en porcentaje: 10 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, desde: 10 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta: 10 %;Interconexión vía: Cable;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 360 °;Producto categoría: Lámpara LED de exterior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 053079
Designación del pedido L 330 S Antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
