STEINEL DIY Lámpara de exterior sin sensor

L 800 C
Antracita

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 146 x 230 x 88 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Aplicación, Bluetooth;Con mando a distancia: No;Variante: Antracita;UE1, EAN: 4007841079291;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 7,5 W;Altura de montaje máx.: 2,50 m;Interruptor crepuscular: No;Potencia de emisión: < 1 mW;Flujo luminoso producto completo: 466 lm;Flujo luminoso medido (360°): 466 lm;Eficiencia producto completo: 62 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Active & Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía detalle: solo en combinación con la versión SC;Interconexión: Sí;Función de luz de cortesía en porcentaje: 10 – 100 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, desde: 10 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta: 100 %;Interconexión vía: Bluetooth;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Altura de montaje óptima: 2 m;Producto categoría: Lámpara de exterior sin sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 079291
Designación del pedido L 800 C Antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
