STEINEL Professional Lámpara LED de exterior con sensor

L 825 SC
Antracita

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 157 x 331 x 95 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 5 años;Con mando a distancia: No;Variante: Antracita;UE1, EAN: 4007841059903;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 9,7 W;Altura de montaje máx.: 2,50 m;Operación auxiliar ajustable: No;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance detalle: Campo de detección regulable en 2 ejes;Alcance radial: r = 5 m (35 m²);Alcance tangencial: r = 5 m (35 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Alcance de transmisión: 30 m;Potencia de emisión: < 1 mW;Flujo luminoso producto completo: 707 lm;Flujo luminoso medido (360°): 707 lm;Eficiencia producto completo: 73 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Active & Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: ajustable individualmente a través de la aplicación;Funciones: Parametrización por grupos, Manual ON / ON-OFF;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 10-30 min, toda la noche;Luz principal regulable: 10 - 100 %;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Función de luz de cortesía en porcentaje: 10 – 50 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, desde: 10 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta: 50 %;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 160 °;Producto categoría: Lámpara LED de exterior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 059903
Designación del pedido L 825 SC Antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
