STEINEL Professional Interruptor crepuscular

Light Sensor Dual
DALI-2 Input Device - de superficie redondo

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 56 x 95 x 95 mm;Dimensiones (Ø x alt.): 126 x 56 mm;Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bus;Variante: DALI-2 Input Device - de superficie redondo;UE1, EAN: 4007841057428;Acabado: Regulador de luz constante;Aplicación, lugar: Zona exterior, Interior;Aplicación, sala: Aulas, Oficina particular, Oficina colectiva, Estantería automatizada, Sala de conferencias / sala de reuniones, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared, Techo;Tipo de montaje: De superficie, Pared, Techo;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 12 – 22,5 V;Tensión de alimentación detalle: Bus DALI;Salida de mando, DALI: Direccionable/esclavo;Tecnología, sensores: Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 12 V;Rango de tensión (máx.): 22,5 V;Altura de montaje: 2,00 – 4,00 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/esclavo;Interconexión vía: DALI-Bus;Producto categoría: Interruptor crepuscular

Fabricante STEINEL
N° de art. 057428
Designación del pedido Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - de superficie redondo

Entrega, instalación y puesta a punto
