STEINEL Professional Sensor óptico

HPD2
KNX

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 52 x 86 x 156 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Software ETS, Interfaz web;Con mando a distancia: No;Variante: KNX;UE1, EAN: 4007841033200;Acabado: Otros;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Aulas, Sala de conferencias, Oficina colectiva, Área de producción, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de estar, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: Sí;Lugar de instalación: Pared, Esquina;Tipo de montaje: De superficie, Pared, Esquina;Índice de protección: IP 20;Clase de aislamiento: III;Temperatura ambiente: de 0 a 40 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 21.0 – 30 V;Tensión de alimentación detalle: Bus KNX, tensión complementaria 18 - 57 V DC, 130 mA corriente de bus;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Sensor óptico, Humedad ambiental, Temperatura, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 21 V;Rango de tensión (máx.): 30 V;Altura de montaje: 2,30 – 6,00 m;Altura de montaje máx.: 6,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 110 °;Ángulo de apertura: 110 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 10 m (96 m²);Alcance tangencial: r = 10 m (96 m²);Alcance presencia: r = 10 m (96 m²);Zonas de conmutación: 5 Schaltzonen;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 10 s – 1092 min;Función de luz de cortesía: Sí;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: Sí;Funciones KNX: Valor de luminosidad, Salida humedad ambiental, Salida presencia, Salida de temperatura;Interconexión: No;Corriente nominal: 10 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: No;Producto categoría: Sensor óptico
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Entrega, instalación y puesta a punto
