STEINEL Professional Detector de presencia

LuxMaster HF 360-2
DALI-2 APC - empotrado

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 61 x 103 x 103 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth Mesh;Con mando a distancia: No;Variante: DALI-2 APC - empotrado;UE1, EAN: 4007841086596;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: Empotrado, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -25 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Tensión de alimentación detalle: Máx. 64 dispositivos;Salida de mando, DALI: Direccionable/Broadcast 64 balastros electrónicos;Tecnología, sensores: Alta frecuencia, Interruptor crepuscular;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Altura de montaje: 2,5 – 4 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Técnica de AF: 5,8 GHz;Detección: Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 160 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 12 m (113 m²);Alcance tangencial: Ø 12 m (113 m²);Potencia de emisión: < 1 mW;Funciones: Semi/completamente automático, Regulación de luz constante, Escenario lumínico, Control maestro/esclavo, Función de grupos colindantes, Función TouchDIM;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 30 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 10 min, todo el día, Toda la noche;Luz principal regulable: Sí;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: Sí;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Producto categoría: Detector de presencia
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Entrega, instalación y puesta a punto
