STEINEL Professional Detector de presencia

Dual HF
KNX - empotrado V3

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 73 x 120 x 120 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote;Con mando a distancia: No;Variante: KNX - empotrado;UE1, EAN: 4007841059477;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Recibidor/pasillo, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: Empotrado, Techo;Temperatura ambiente: de -25 a 55 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 230 V / 50 – 60 Hz;Tensión de alimentación detalle: Bus KNX;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Alta frecuencia, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 230 V;Rango de tensión (máx.): 230 V;Altura de montaje: 2,50 – 3,5 m;Altura de montaje máx.: 3,50 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Técnica de AF: 5,8 GHz;Detección: Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera;Ángulo de detección: Pasillo, 360 °;Ángulo de apertura: 140 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: 20 x 3 m (60 m²);Alcance tangencial: 20 x 3 m (60 m²);Potencia de emisión: < 1 mW;Regulación crepuscular: 10 – 1000 lx;Temporización: 10 s – 1092 min;Función de luz de cortesía: Sí;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Funciones KNX: Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro, Maestro/esclavo;Interconexión vía: Bus KNX;Corriente nominal: 30 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: No;Producto categoría: Detector de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 059477
Designación del pedido Dual HF KNX - empotrado

Entrega, instalación y puesta a punto
